**Профилактические меры при использовании нагревательных приборов и работы с газовым оборудованием.**

Основные причины пожара в быту в связи с использованием электроприборов, газового оборудования и печей: подключение множества приборов в одну розетку; изношенность проводки, небрежная изоляция, некачественное соединение проводки; перегрев оставленных электронагревательных приборов; неплотный контакт вилок с гнездом розетки; расположение обогревающих приборов вблизи занавесок; эксплуатация приборов, не обеспеченных терморегуляцией; нарушение герметичности газовых трубопроводов; самостоятельный ремонт газоподводящих труб; неисправность печного отопления, наличие трещин в дверце; перекал печи; использование оборудования без предтопочного металлолиста; несоответствие конструкций нормам пожарной безопасности; эксплуатация печей без присмотра; использование воспламеняющихся средств при эксплуатации печей. Горящая одежда Неосторожное обращение со взрывоопасными веществами также следует отнести к причинам возникновения пожаров в быту. Если воспламенилась одежда, нельзя бежать: так огонь усилится под воздействием кислорода. Сбить пламя можно плотной тканью, водой, на улице – землёй, катаясь по песку, снегу.

Пожары в быту: предотвращение до прибытия пожарных уместно использовать специальные средства ликвидации горения химических жидкостей, механизмов, не приемлющих воды. Огнетушители прекрасно помогают справиться с пожаром на первоначальном этапе. Они бывают химическими, порошковыми, углекислотными, воздушными, пенными, что позволяет использовать их, как универсальные средства, учитывая группы причин возникновения пожаров в быту.

С целью исключения причин пожара в быту, сохранности жизни, имущества рекомендуется соблюдение правил и советов: отказаться от хранения горючих химических жидкостей в жилом помещении; аккуратно себя вести с бытовой химией, не выбрасывать легковоспламеняющиеся средства в мусоропровод; не подогревать на газовой горелке лаки, аэрозоли; не стирать бельё бензином; не загромождать лестничные клетки и подсобные помещения подъездов горючими средствами и материалами, мебелью; проводить своевременный ремонт вилок, выключателей, розеток, приборов; не перегружать электросеть; не эксплуатировать электроприборы без присмотра; следить за ручками кастрюль над спиралью электроплиты; исключить курение в постели; не сушить одежду над газовой горелкой, открытой спиралью; не использовать огонь для проверки утечки газа; не стучать железными предметами по трубам и кранам плиты; контролировать исправность автоматизированных противопожарных средств; системы пожаротушения и дымоудаления нужно поддерживать в исправном состоянии. Проблема пожаров становится актуальнее с развитием научно-технологического прогресса.

77 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю